**徐州医科大学 附 属 第 三 医 院**

**【**重症监护仪、呼吸机、呼吸湿化治疗仪**】**

**招**

**标**

**文**

**件**

**徐州医科大学附属第三医院【国有资产管理处】编制**

招标文件

**本项目采取招标形式进行采购。本着“公平、公正、公开”的原则，择优选取供应商，特制定本招标文件，现予以发布。**

**第一节：投标须知**

**1、项目情况**

1）项目名称：重症监护仪、呼吸机、呼吸湿化治疗仪采购

2）项目编号：XYFSY-2021-022

3）项目地点：徐州医科大学附属第三医院

**2、招标内容**

重症监护仪、呼吸机、呼吸湿化治疗仪各 1台

**3、供应商的资格和资质要求**

1）.具有独立承担民事责任的能力；

2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）.具有医疗器械经营（备案）或生产许可资格。

**4、招标费用**

资料费200元，供应商为招标所发生的一切费用均由供应商承担。

**5、招标文件**

1）招标文件中己经阐明所需技术要求、招标程序和合同条款。招标文件包括:

a）投标须知

b）技术标准规范、技术要求

c）合同主要条款

2）供应商应详细阅读招标文件中所有须知、格式、条款和要求。供应商按招标文件要求提交全部资料或招标响应文件，若提交的资料未对招标文件作出全面的响应，其责任由供应商自行承担，并根据规定有可能导致招标响应文件被拒绝。

**6、招标文件的澄清和修改**

1）任何要求对招标文件提出澄清的供应商，应在投标截止日期前 5日按投标邀请函中地址以书面（传真）的形式通知采购人。

2）采购人对截止日期前5日收到的任何澄清要求将以书面的形式予以答复。

3）在截止日期前5日，采购人可主动或在答复供应商所提出澄清问题时对招标文件进行修改。

4）招标文件的修改将以书面形式通知所有参与的供应商，对方应立即以书面的形式确认己经收到该修改。

5）为使供应商在准备招标响应文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可以根据实际情况酌情推迟投标截止日期。

**7、投标语言**

供应商准备的标书和供应商与采购人之间往来的所有与标书有关的函电文件以中文书写。如果供应商提供的文件资料以其它语言书写，供应商应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

**8、招标响应文件的组成**

供应商准备的招标响应文件应包括以下几个部分:

1) 项目授权委托书提供生产厂商或国内一级及以上代理经销商授权。

2）供应商法人授权委托书及供应商近三个月缴纳的社会保险证明。

3）**报价要求：**

**a投标时一次性报价。总价、每个单项均需单独报价，若总价和单价不一致时以单价为准；**

**b**所有投标均以人民币“元”为计算单位；

c**投标价格包含交付使用前的所有费用，**应为货物递送到实际交货地（最终使用方指定地点）的价格，包括运保费、税费、装卸费、材料费、安装调试费、施工费及质保期内的一切费用，进口货物报价另包括外贸代理费、报关费、商检费等其他一切费用。

4）供应商企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。

5) 供应商法人和授权代表身份证复印件。

6) 偏离表。

7) 投标产品的型号、规格、技术参数、技术标准、使用操作说明等材料。

8) 交货一览表，注明交货期（内贸合同在合同签订后个自然日内，且以最后一批商品到达指定地点为准。进口产品在签订进口货物采购合同后个自然日内，且以最后一批商品到达指定地点为准）。

9) 所报投标产品的售后服务**（售后服务按照国家、行业有关标准执行，若厂家的承诺高于国家、行业的标准，则按厂家的承诺执行，质保期限以通过采购人验收之日起计算）。**

10) 中标以后所能提供的优惠条件。

11) 对招标文件的认可。

供应商应充分理解招标文件中的全部内容，招标响应文件一经提出即表明供应商己经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。供应商确认的招标响应文件具有法律效力，与采购人任何人的口头协议不能影响招标响应文件的任何条款和内容。

**9、投标标书编制**

1）供应商应填写招标文件中所要求的文件。

2）供应商应准备陆份招标响应文件(壹份正本，伍份副本)，一旦正本和副本发生差异，以正本为准。

3）招标响应文件正本和副本须打印并由供应商的法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的人签字（正本需逐页签字或盖章）。后者须将授权证书以书面形式附在招标响应文件中。

4）招标响应文件中一般不允许有加行、涂抹或改字，若有修改，须签署招标响应文件人进行签字并加盖公章，否则视为无效的招标响应文件。

**10、投标保证金**

1）投标保证金：不缴纳

**11、投标有效期**

1）自规定的开标之日起**90天**为投标有效期。

2）若遇特殊情况，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式(电报/信件/传真)往来。供应商可以拒绝上述要求而投标保证金不被没收。如同意延长投标有效期，供应商应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对招标响应文件进行修改。

**12、招标响应文件的递交、密封和标记**

1）供应商应将招标响应文件正本和副本密封。

2）派人送至：徐州市云龙区复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院国资处。

3）注明项目名称、正本和副本及规定的开标日期前不准启封字样。

4）写明供应商名称、地址、联系人及联系电话。

5）如果信封未按规定递交、密封和标注，采购人对招标响应文件的提前拆封不负责任，采购人可拒绝提前拆封的招标响应文件。

**13、递交招标响应文件的日期及时间**

1）文件递交时间为**2021年10月 8日13:30-14:00。**

2）根据第6款规定，由于招标文件的澄清和修改，采购人可根据实际情况延长招标响应文件的截止日期。因此，业己规定的采购人和供应商的一切权力和义务将按延期后的投标截止日期履行。

3）采购人有权拒绝任何迟到的招标响应文件。

**14、招标响应文件的修改和撤销**

1）供应商在提交招标响应文件后可对其招标响应文件进行修改和撤销，但采购人须在提交招标响应文件截止日期前收到该修改或撤销的书面通知。投标截止日期后不得修改招标响应文件。

2）供应商对招标响应文件的修改或撤销应按第9和第13款进行准备、密封、标注和递送。

**15、无效招标响应文件**

招标响应文件有下列情况之一的，应作为无效招标响应文件，不再参加评标：

1）招标响应文件未按招标文件要求签署、盖章的。

2）招标响应文件报价出现前后不一致，供应商不按相关规定确认修正的。（如单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。）

3）招标响应文件载明的项目交货期限超过招标文件规定期限的。

4）供应商未实质性响应招标文件的。

5）法律、法规和本招标文件规定的其他无效情形。

**16、招标**

**开标时间：2021年10月8日14:00。**

采购人将由评审专家组综合评选出成交供应商。

**17、招标响应文件的审查**

1）开标后，招标小组对供应商的招标响应文件进行符合性审查，审查招标响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，招标响应文件是否符合规定等内容。以确定其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。

2）本招标文件的实质性响应指对于招标文件中明确必须满足的要求（包括资格要求、合同条款、质量保证期、不响应即为无效标的条款等），以不同方式提供符合要求的证明，即为实质性响应。

3）本招标文件的实质性响应方式指供应商可以通过有效证件复印件、权威部门出具的证明材料、书面承诺等合法形式编制在招标响应文件中作为实质性响应的方式。

4）招标小组决定招标响应文件的响应性是基于招标响应文件本身而不依靠外部的证据。

5）如果招标响应文件未实质性响应本招标文件的要求，招标小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

**18、对招标响应文件的评议**

1）采购人将按第17款规定对被定为实质响应的投标进行评标。

2）评标是采购人的责任和权力，为集思广益、公平竞争，采购人将邀请有关部门和有关专家组成招标小组。

3）采购人在招标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑以下因素:

a招标响应文件中所报交货期。

b所报投标产品的售后服务。

c中标以后所能提供的优惠条件。

d产品的性能是否满足技术条件要求。

4）评定办法：

本项目采用综合评分法的评标办法，由招标小组对供应商的报价、项目功能、实施方案、业绩、售后服务等条件进行综合评审，择优确定成交供应商。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **评分依据** |
| 价格（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 |
| 投标人业绩（5分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2018年1月1日后，合同内容为本次招标设备同类的合同复印件（能清晰反映所销售的货物名称、种类、采购方，否则将不予评审），每份得1分，最高得5分，最低得0分。 |
| 技术参数(34分) | 对投标文件中《所投产品的技术规格》进行评价。  完全符合招标文件第六章《采购需求》参数要求的得满分34分；每一项重要响应指标不满足或负偏离在满分上减5分  每一项非重要响应指标不满足或负偏离在满分上减2分，减完为止。本项最高得34分，最低得0分。  备注：投标人应提供相关证明材料并逐一列出，技术参数性能等偏离不能改变货物使用的质量和功能，否则作无效投标处理。 |
| 备品备件（10分） | 依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理及后期使用、保养、维护成本等进行评价。  1.合理、可行性、针对性强的得10-7分；  2.较合理、可行性、针对性一般的得6-3分；  3.不合理、可行性、针对性差的得2-0分。 |
| 安装调试方案（10分） | 对投标文件中的《安装调试方案》的项目实施计划、人员安排和时间进度内容评判：  1.合理、可行性、针对性强的得10-7分；  2.较合理、可行性、针对性一般的得6-4分；  3.不合理、可行性、针对性差的得3-0分。 |
| 售后服务及培训方案（11分） | 免费保修期为3年的得0分，每增加1年得1分，本项最多得5分，最低得0分。 |
| 对投标文件中的《售后服务方案》内容进行评价，本项最高得3分，最低得0分。 |
| 投标文件中的《培训方案》内容进行评价，本项最高得3分，最低得0分。 |

5）招标小组将依据评标细则评分，依据总得分从高到底顺序确定中标候选人，投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标单位。若得分相同，价格低者优先；若价格相同，投标技术配置高者优先，成交供应商确定后，当场向所有供应商宣布。

**19、招标响应文件的澄清**

为有助于招标响应文件的审查，采购人有权要求供应商以书面形式对其招标响应文件进行澄清。

**20、中标通知**

1）招标文件有效期满前，采购人将书面通知成交供应商其投标被接受。

2）在向成交供应商发出中标通知书后，采购人将通知落选的供应商其投标未被接受.

3）中标通知书将构成合同的成立。

**21、签订合同**

1）在接到中标通知后成交供应商应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与我院签订合同，逾期采购人有权另行采购。

2）所有产品签订的合同均以人民币进行结算。

3）成交供应商需按照合同约定时间进行供货，逾期按违约处理。

**第二节技术标准规范、技术要求**

# 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 重症监护仪 | 1台 | 含标配附件 |
| 2 | 呼吸机 | 1台 | 含标配附件 |
| 3 | 呼吸湿化治疗仪 | 1个 | 含标配附件 |

**主要参数：**

**一、重症监护仪**

1. 适用范围：适用于成人、婴幼儿、新生儿治疗过程中生命体征的监测。
2. ★模块化、插件式重症监护仪，每台监护仪具有≥6个插槽。所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。

3、★≥15英寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器，触屏、旋钮及背光快捷键。

4、基本功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时。

5、波形显示：≥10道。

6、趋势存储：≥24小时。

7、适用于重症使用，可支持升级针对重症患者治疗的专用辅助软件。

8、支持内置锂电池，供电时间≥2小时。

9、★基本功能模块配置心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

10、支持3/5导心电监测，配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，

11、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，

12、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

13、支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

14、★支持PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

15、所投产品通过CE、FDA认证，提供证明材料。

1. **呼吸机**
2. 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文

操作界面。

1. ≥12.1英寸彩色触摸控制屏幕。

3. 屏幕显示：多至4道波形同屏显示。

4. ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

★**5. 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。**

**6. 具有有创通气模式标配无创通气模式。**

7 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

8. 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。

9. 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

10. 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），

NIF、PEEPi及P0.1测定，监测参数的≥72小时的趋势图表分析。

1. 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能
2. **配备高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳**
3. 具有单位理想体重输送的潮气量监测功能

14. 潮气量：20ml—2000ml

15. 呼吸频率：1-100次/min

16. SIMV频率：1-60次/min

17. 吸/呼比：4:1—1:10

18. 最大峰值流速：≥210L/min

19. 吸气压力：5--80 cmH2O

20. 压力支持：0—80cmH2O

21. PEEP：OFF,1--45 cmH2O

22. 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

23. 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

24. 氧浓度：21—100%

25. 叹息功能：有

26. 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

27. 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

28. 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

29. 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

30. 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

31. 吸入的氧浓度的监测

32. 趋势图和趋势表显示

33. 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

34. 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

35. 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

36. 提供直流和交流两种供电方式

37. 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

38. 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求

39. 标配湿化器及移动台车

**三、呼吸湿化治疗仪**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度控制范围 | 29℃~37℃ |
| 2 | 一体化加温湿化器  湿度输出范围 | 32mgH2O/L-44mgH2O/L |
| 3 | 一体化流量调节范围 | 2L/min-60L/min |
| 4 | 一体化实时氧浓度监测  无氧电池消耗 | 21%-100% |
| 5 | 空/氧混合的氧浓度范围 | 21%-100% |
| 6 | 呼吸管路性能 | 管壁内置螺旋加热丝，带温度和流量监控 |
| 7 | 连接界面方式 | 1.大、中、小叁种尺寸鼻塞的接头  2.气管插管\气管切开套管接头  3.面罩接头 |
| 8 | 屏幕尺寸显示内容 | 彩色液晶屏，显示氧浓度、流量、温度 |
| 9 | 报警功能指示 | 安全报警：管路堵塞报警、管路漏气报警、水罐缺水报警、管路未连接好报警、断电报警、内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警  可设置报警：氧浓度高低限报警 |

注：以上技术参数仅供参考，投标人应提供优于或等于以上技术参数的产品。投标人应提供本产品的技术白皮书或者相关证明材料；偏离表应如实响应。

**二、项目的其他各项要求**

1. **售后要求：**

1.及时响应；

2.技术培训：到货后，安装设备时给予技术培训；质保期内根据需要提供技术培训或维护升级；

3.免费维保期不低于3年（原厂质保），质保期内免费提供维修及维护。

**（二）项目其他要求：（对照其他要求提供偏离表）**

**1、项目质量要求：**

1.1、供应商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与招标响应文件所述相符。提供授权书。

1.2、招标响应文件所限的型号不作变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动，且须征得国有资产管理处的认可并进行合同变更。

1.3、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期前三个月内发生的产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

1.4、供应商应派有资格、有经验的人员及时对安装的全过程进行监督、指导，保证安装质量为优良等级。

1.5、供应商所提供的产品必须完全符合国家相关标准的要求。

1.6所用试剂的定标液全部免费提供。

1.7如有专用试剂请说明，试剂必须为江苏阳光采购平台入围产品，试剂的价格不高于江苏省阳光采购平台同品牌试剂价格。

1.8开通仪器LIS端口，新仪器接入医院LIS系统，费用全部由中标公司承担。

1.9仪器具有双工识别性能，仪器是今年最新产版本的，2020年6月以后生产的全套全新设备。

**2、验收、交付使用的要求：**

2.1、在整体项目部署工作完成后，成交供应商应及时告知采购人，采购人于项目运行两周后组织正式验收。验收须严格按照有关规范要求标准执行。

2.2、交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供两份产品使用说明书。

2.3、成交供应商应对采购人的有关使用人员进行操作的培训及常规故障排除的实际指导。指导的语言为汉语。

**3、维修保修的要求：**

3.1、为了维修服务工作方便，成交供应商必须设有能在短时间内及时响应报修信息的维修站。

3.2、免费上门检修保养，免费更换零配件等。质保期内一切费用，由成交供应商承担。

3.3、质保期内，一旦发生问题，成交供应商必须在招标响应文件承诺的时间内到达现场并及时处理。

3.4、质保期内，如因产品质量、安装问题致使待修时间超过投标时承诺的时间，成交供应商应负责赔偿。

**合同模板**

**合同编号：**

**购货单位**：徐州医科大学附属第三医院（以下简称甲方）

**供货单位**： （以下简称乙方）

**合同签署地点：**江苏省徐州市

　　根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同：

**第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **品牌名称** | **规格/型号** | **生产厂家名称** | **数量** | **单价(**¥**元)** | **小计(**¥**元)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

**第二条 交货方式与交货地点**

1、交货时间：乙方向甲方交付产品于 年 月 日前。

2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。

**第三条 安装、调试与验收**

需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

**第四条 付款方式**

产品安装调试验收合格后2个月内，甲方支付总价款的100％，乙方在提供正规发票时缴纳合同价的10%为保证金，保证金一年后无息支付。

**第五条 质量保证、保修期及服务承诺**

1.乙方保证向甲方提供的产品满足中国国家标准和相关行业标准。

2.产品的保修期（以验收合格日算起）年，保修期内免费维修。保修期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本设备终身负责维修。保修期内确保开机率≥95%，如停机率＞5%（一制冷季节按183天计算，每制冷季节9天），每超过一天，保修期相应延长两周。

3.服务响应时间： 小时。

4.其他承诺： 。

**第六条 违约责任**

1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。

4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

6.乙方在施工期间应严格遵守 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7.乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在施工生产过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。

8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

**第七条 不可抗力**

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

**第八条 争议解决方法**

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签署地人民法院提出诉讼。

**第九条 合同附件**

合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。

**第十条** 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

**第十一条 其它**

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

**甲方：徐州医科大学附属第三医院（盖章）乙方：  （盖章）**

**法定代表人**：  **法定代表人**：

**委托代表人**：**委托代表人**：

**开户银行**：  **开户银行**：

**帐 号**：**帐 号**：

**日 期**： 年 月 日 **日 期**： 年 月 日

**招标文件的格式**

**招标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**

**日期：**

**（对以下招标响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）**

**一、投标函**

徐州医科大学附属第三医院（采购人）：

供应商全称授权供应商代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的项目名称与采购编号采购的有关活动，并对此项目以总价元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方完全接受招标文件要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行招标文件对成交供应商的要求和应承担的责任及义务。

3、我方已详细地阅读了招标文件的全部内容，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标文件所要求的购买（制造）及技术服务，投标各项总报价为：

人民币（大写）：元(￥ )。

5、我方按要求提交的招标响应文件为：壹份正本，伍份副本。

6、我方同意提供采购人可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标。

7、在投标前，我方递交金额为人民币元的投标保证金。如果我方在本招标响应文件有效期内无任何正当理由的撤回招标响应文件，或在接到中标通知书后的天内未能或拒绝签订合同，采购人将没收投标保证金，另选成交供应商。因撤回投标而对采购人造成的一切损失由我方承担。

8、如我方中标,我方将根据规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在合同规定的时间内完成项目，交付采购人使用、验收。

9、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵单位采购活动：

10.1 提供虚假材料谋取中标的；

10.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

10.3 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

10.4 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

10.5 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商采购的；

10.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商地址：邮政编码：

电话：传真：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或供应商代表：（姓名、职务）（签章）

日期：年月日

### 二、法定代表人授权委托书

徐州医科大学附属第三医院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：，项目编号：），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年月日

附：

法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商代表身份证复印件（正反面）

1. **项目授权委托书**
2. **资格证明文件**

对照招标文件采购人须知的第3款内容提供实质性响应的证明材料

**五、供应商业绩一览表**

徐州医科大学附属第三医院：

根据已获取的（项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的同类项目业绩汇总如下。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **使用单位** | **合同签订日期** | **联系人** | **联系人电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

年月日

**六、投标报价（交货）一览表**

供应商名称（盖章）：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号、规格  （软件版本号） | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计：元人民币  （元人民币） | | | | | | | | | |

注：**1、本表可根据实际自行扩展。**

**2、要求“报价总计”分别用大小写。**

**3、投标价格根据招标文件要求应包含交付使用前的所有费用。**

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日

**七、技术参数响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数  对应的序号 | 采购技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况  （正/负偏离） | 相关说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照采购技术参数顺序填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：日期：年月日

**八、其他要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 其他要求  对应的序号 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况  （正/负偏离） | 相关说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照招标文件商务要求顺序填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表签字：日期：年月日

**九、售后服务承诺书**

徐州医科大学附属第三医院：

我方若能中标，对项目软硬件质量保证、供货部署时间、技术培训、质保期、响应时间等作如下承诺：

一、

二、

三、

四、

五、

（售后服务是否有当地服务机构和人员以及设备。如有，提供相关营业执照税务登记证企业组织机构代码证和工具图片等证据。如无，提供最近地区的服务机构并给出售后服务的详细承诺。）

……

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日

**十、其他说明、证书、承诺等**

徐州医科大学附属第三医院：

1、

2、

3、

......

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日