**徐州医科大学 附 属 第 三 医 院**

**【检验设备一批】**

**招**

**标**

**文**

**件**

**徐州医科大学附属第三医院【国有资产管理处】编制**

招标文件

**本项目采取招标形式进行采购。本着“公平、公正、公开”的原则，择优选取供应商，特制定本招标文件，现予以发布。**

**第一节：投标须知**

**1、项目情况**

1）项目名称：检验设备一批

2）项目编号：XYFSY-2021-010

3）项目地点：徐州医科大学附属第三医院

**2、招标内容**

检验设备共4台，4个标段

标段一：特定蛋白分析仪1 台，预算金额 4万元；

标段二：全自动血细胞分析仪 1台，预算4万元；

标段三：恒温融浆仪 1台，预算3万元；

标段四：低温冰箱 1台 预算 1万元

**3、供应商的资格和资质要求**

1）.具有独立承担民事责任的能力；

2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）.具有医疗器械经营（备案）或生产许可资格。

**4、招标费用**

供应商为招标所发生的一切费用均由供应商承担。

**5、招标文件**

1）招标文件中己经阐明所需技术要求、招标程序和合同条款。招标文件包括:

a）投标须知

b）技术标准规范、技术要求

c）合同主要条款

2）供应商应详细阅读招标文件中所有须知、格式、条款和要求。供应商按招标文件要求提交全部资料或招标响应文件，若提交的资料未对招标文件作出全面的响应，其责任由供应商自行承担，并根据规定有可能导致招标响应文件被拒绝。

**6、招标文件的澄清和修改**

1）任何要求对招标文件提出澄清的供应商，应在投标截止日期前 5日按投标邀请函中地址以书面（传真）的形式通知采购人。

2）采购人对截止日期前5日收到的任何澄清要求将以书面的形式予以答复。

3）在截止日期前5日，采购人可主动或在答复供应商所提出澄清问题时对招标文件进行修改。

4）招标文件的修改将以书面形式通知所有参与的供应商，对方应立即以书面的形式确认己经收到该修改。

5）为使供应商在准备招标响应文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可以根据实际情况酌情推迟投标截止日期。

**7、投标语言**

供应商准备的标书和供应商与采购人之间往来的所有与标书有关的函电文件以中文书写。如果供应商提供的文件资料以其它语言书写，供应商应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

**8、招标响应文件的组成**

供应商准备的招标响应文件应包括以下几个部分:

1) 项目授权委托书提供生产厂商或国内一级及以上代理经销商授权。

2）供应商法人授权委托书及供应商近三个月给投标代表缴纳的社会保险证明。

3）**报价要求：**

**a投标时一次性报价。总价、每个单项均需单独报价，若总价和单价不一致时以单价为准；**

**b**所有投标均以人民币“元”为计算单位；

c**投标价格包含交付使用前的所有费用，**应为货物递送到实际交货地（最终使用方指定地点）的价格，包括运保费、税费、装卸费、材料费、安装调试费、施工费及质保期内的一切费用，进口货物报价另包括外贸代理费、报关费、商检费等其他一切费用。

4）供应商企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。

5) 供应商法人和授权代表身份证复印件。

6) 偏离表。

7) 投标产品的型号、规格、技术参数、技术标准、使用操作说明等材料。

8) 交货一览表，注明交货期（内贸合同在合同签订后个自然日内，且以最后一批商品到达指定地点为准。进口产品在签订进口货物采购合同后个自然日内，且以最后一批商品到达指定地点为准）。

9) 所报投标产品的售后服务**（售后服务按照国家、行业有关标准执行，若厂家的承诺高于国家、行业的标准，则按厂家的承诺执行，质保期限以通过采购人验收之日起计算）。**

10) 中标以后所能提供的优惠条件。

11) 对招标文件的认可。

供应商应充分理解招标文件中的全部内容，招标响应文件一经提出即表明供应商己经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。供应商确认的招标响应文件具有法律效力，与采购人任何人的口头协议不能影响招标响应文件的任何条款和内容。

**9、投标标书编制**

1）供应商应填写招标文件中所要求的文件。

2）供应商应准备陆份招标响应文件(壹份正本，伍份副本)，一旦正本和副本发生差异，以正本为准。

3）招标响应文件正本和副本须打印并由供应商的法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的人签字（正本需逐页签字或盖章）。后者须将授权证书以书面形式附在招标响应文件中。

4）招标响应文件中一般不允许有加行、涂抹或改字，若有修改，须签署招标响应文件人进行签字并加盖公章，否则视为无效的招标响应文件。

**10、投标保证金**

1）投标保证金：不缴纳

**11、投标有效期**

1）自规定的开标之日起**90天**为投标有效期。

2）若遇特殊情况，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式(电报/信件/传真)往来。供应商可以拒绝上述要求而投标保证金不被没收。如同意延长投标有效期，供应商应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对招标响应文件进行修改。

**12、招标响应文件的递交、密封和标记**

1）供应商应将招标响应文件正本和副本密封。

2）派人送至：徐州市云龙区复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院国资处。

3）注明项目名称、正本和副本及规定的开标日期前不准启封字样。

4）写明供应商名称、地址、联系人及联系电话。

5）如果信封未按规定递交、密封和标注，采购人对招标响应文件的提前拆封不负责任，采购人可拒绝提前拆封的招标响应文件。

**13、递交招标响应文件的日期及时间**

1）文件递交时间为**2021年5月18 日8:30-9:00。**

2）根据第6款规定，由于招标文件的澄清和修改，采购人可根据实际情况延长招标响应文件的截止日期。因此，业己规定的采购人和供应商的一切权力和义务将按延期后的投标截止日期履行。

3）采购人有权拒绝任何迟到的招标响应文件。

**14、招标响应文件的修改和撤销**

1）供应商在提交招标响应文件后可对其招标响应文件进行修改和撤销，但采购人须在提交招标响应文件截止日期前收到该修改或撤销的书面通知。投标截止日期后不得修改招标响应文件。

2）供应商对招标响应文件的修改或撤销应按第9和第13款进行准备、密封、标注和递送。

**15、无效招标响应文件**

招标响应文件有下列情况之一的，应作为无效招标响应文件，不再参加评标：

1）招标响应文件未按招标文件要求签署、盖章的。

2）招标响应文件报价出现前后不一致，供应商不按相关规定确认修正的。（如单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。）

3）招标响应文件载明的项目交货期限超过招标文件规定期限的。

4）供应商未实质性响应招标文件的。

5）法律、法规和本招标文件规定的其他无效情形。

**16、招标**

**招标时间：2021年5月18日9:00。**

采购人将由评审专家组综合评选出成交供应商。

**17、招标响应文件的审查**

1）开标后，招标小组对供应商的招标响应文件进行符合性审查，审查招标响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，招标响应文件是否符合规定等内容。以确定其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。

2）本招标文件的实质性响应指对于招标文件中明确必须满足的要求（包括资格要求、合同条款、质量保证期、不响应即为无效标的条款等），以不同方式提供符合要求的证明，即为实质性响应。

3）本招标文件的实质性响应方式指供应商可以通过有效证件复印件、权威部门出具的证明材料、书面承诺等合法形式编制在招标响应文件中作为实质性响应的方式。

4）招标小组决定招标响应文件的响应性是基于招标响应文件本身而不依靠外部的证据。

5）如果招标响应文件未实质性响应本招标文件的要求，招标小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

**18、对招标响应文件的评议**

1）采购人将按第17款规定对被定为实质响应的投标进行评标。

2）评标是采购人的责任和权力，为集思广益、公平竞争，采购人将邀请有关部门和有关专家组成招标小组。

3）采购人在招标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑以下因素:

a招标响应文件中所报交货期。

b所报投标产品的售后服务。

c中标以后所能提供的优惠条件。

d产品的性能是否满足技术条件要求。

4）评定办法：

本项目采用综合评分法的评标办法，由招标小组对供应商的报价、项目功能、实施方案、业绩、售后服务等条件进行综合评审，择优确定成交供应商。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **评审指标** | **评分依据** |
| 价格  （30分) | 投标报价 | 价格分采用有效低价优先法计算，即满足招标文件项目功能要求的，且**最终报价低的**投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分计算统一按下列公式计算,投标报价大于基准价的，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）\*30。投标报价小于基准价的，投标报价得分＝[1－（基准价－投标价）/基准价]\*30。计算结果小数点后保留两位。 |
| 技术指标  （50分） | 综合性能  （50分） | 根据技术参数要求编制技术偏离表，全部符合要求得50分；，1项核心偏离项扣3分，普通偏离项扣2分。（提供产品技术参数相关资料备查） |
| 商务指标（20分） | 业绩  （10分） | 提供投标公司该类产品在2018年1月1日后中国区域的销售业绩，以合同复印件证明(原件备查)。每提供1份合同复印件得2分，最高10分。合同涂改无效。 |
| 授权、售后服务与培训  （10分） | 1. 从售后服务、响应时间、后期维保及培训措施的完善性、切实可行性、承诺情况及是否满足招标文件等方面进行打分，优得3分，较好得2分，一般得1分。 2. 有本地化售后服务得2分（提供本地化服务点、人员证明） 3. 质保期至少壹年（原厂质保）。1年不得分，2年以上每增加一年得1分，最高5 分。 |

5）招标小组将依据评标细则评分，依据总得分从高到底顺序确定中标候选人，投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标单位。若得分相同，价格低者优先；若价格相同，投标技术配置高者优先，成交供应商确定后，当场向所有供应商宣布。

**19、招标响应文件的澄清**

为有助于招标响应文件的审查，采购人有权要求供应商以书面形式对其招标响应文件进行澄清。

**20、中标通知**

1）招标文件有效期满前，采购人将书面通知成交供应商其投标被接受。

2）在向成交供应商发出中标通知书后，采购人将通知落选的供应商其投标未被接受.

3）中标通知书将构成合同的成立。

**21、签订合同**

1）在接到中标通知后成交供应商应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与我院签订合同，逾期采购人有权另行采购。

2）所有产品签订的合同均以人民币进行结算。

3）成交供应商需按照合同约定时间进行供货，逾期按违约处理。

**第二节技术标准规范、技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目标段** | **项目名称** | **数量** | **预算金额** |
| 标段一 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 4万元 |
| 标段二 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 4万元 |
| 标段三 | 恒温融浆机 | 1 | 3万元 |
| 标段四 | 低温冰箱 | 1 | 1万元 |

**标段一、特定蛋白分析仪 技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **★**检测原理 | 散射比浊法 |
| 2 | 检测速度 | ≥120测试/小时，联检≥60测试/小时 |
| 3 | 试剂项目 | 可检测血清淀粉样蛋白A（SAA）、全程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）、超敏C反应蛋白（HS-CRP） |
| 4 | **▲**项目组合 | 可一键做SAA和CRP联检，并同时出结果，提供研究参数SAA/CRP |
| 5 | 线性范围 | SAA 5～200mg/L，全量程CRP 0.5～300mg/L |
| 6 | 精密度 | CV≤5% |
| 7 | **▲**定标方式 | 刷卡定标 |
| 8 | **▲**反应位 | ≥2个独立式测量通道，≥2个反应杯位 |
| 9 | 试剂位 | 具有试剂冷藏功能 |
| 10 | 样本针 | 穿刺针 |
| 11 | 样本类型 | 静脉全血、末梢血、血清、血浆、预稀释血 |
| 12 | **★**进样方式 | 支持轨道连续进样和手动进样 |
| 13 | **▲**独立急诊位 | 有，随时插入急诊样本 |
| 14 | **▲**轨道并轨 | 可拓展至少两个主流品牌血液流水线并轨，实现WBC+CRP+SAA联合检测 |
| 15 | 混匀方式 | 机械臂摇匀和电磁力混匀方式 |
| 16 | **▲**样本条码 | 具有试管检测功能，内置360°条码扫描，支持样本条码扫描 |
| 17 | **▲**末梢血上样功能 | 支持微量末梢血即可轨道穿刺进样、末梢血摇匀、360°旋转扫码、双向LIS，支持不同采血管随意间插 |
| 18 | 显示屏 | 10．4寸高分辨率彩色触摸屏 |
| 19 | 存储 | 仪器可存储≥ 10 万个测试记录，可连接检验科管理系统实现无限存储。 |
| 20 | 操作软件 | 采用实时多任务操作系统，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制 |
| 21 | 结果显示 | 同屏样本信息、测试结果、检测时间等 |
| 22 | 耗材要求 | 所使用所有耗材均可以在江苏阳光采购平台采购 |
| 23 | 体系认证 | 制造厂家通过TUV、CMD、FDA质量管理体系认证 |
| 24 | 耗材开放要求 | 所有使用的耗材开放，不捆绑试剂 |
| 25 | 数据联网要求 | 可以医院LIS系统链接，接口费用由投标方全额承担 |

**标段二：全自动血细胞分析仪技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 半导体激光、流式细胞术结合恒温细胞化学染色实现五分类阻抗法测定红细胞和血小板 、分类通道五分类双通道 、环保型无氰试剂测定血红蛋白、具有独立嗜碱性粒细胞通道 |
| 2 | 检测速度 | 每小时测试≥60个样本，双向扫描和手持条码扫描 |
| 3 | 检测参数 | 不少于26项可报告参数 |
| 4 | 研究参数 | 具有不少于异常淋巴细胞、有核红细胞、原始细胞报警信息。 |
| 5 | 进样方式 | 自动进样，封闭进样，可随时添加样本进样器容量≥40 |
| 6 | 进样模式 | 具有独立的静脉全血末梢全血，预稀释血检测模式，预稀释模式自动定量打出稀释液 |
| 7 | 质控方式 | 标配计算机无限扩散，中文信息及散点图直方图，质控方式L-J质控和X-B浮动均值法质控等多种质控方式 |
| 8 | 排堵方式 | 正反冲洗高压灼烧具有原厂配套试剂、质控品、校准品并提供校准品溯源性文件。 |
| 9 | 耗材要求 | 所使用所有耗材均可以在江苏阳光采购平台采购 |
| 10 | 耗材开放要求 | 所有使用的耗材开放，不捆绑试剂 |
| 11 | 数据联网要求 | 可以医院LIS系统链接，接口费用由投标方全额承担 |

**标段三：恒温融浆机技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控温精度 | 采用智能温控系统，精度≦0.2℃ |
| 2 | 水箱 | 采用可分解式水箱 |
| 3 | 解冻模式 | 常规解冻、快速解冻、连续解冻 |
| 4 | **▲**溯源系统 | 有溯源系统，能实时记录温度数据。 |
| 5 | **▲**扫码装置 | 满足质控需要，可扫描记录每袋血的解冻数据。 |
| 6 | 具有摆动功能 | 解冻更迅速更充分 |
| 7 | 温控范围 | 室温--50℃ |
| 8 | 化浆量 | 不少于6袋（50ML/袋-200ML/袋）。 |
| 9 | 解冻时间 | 10-15分钟 |
| 10 | 安全性能 | 具有温度保护水位保护功能 |

**标段四：低温冰箱技术要求。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **▲**控温范围 | -20℃及以下，医用级 |
| 2 | 容量 | 大于等于110升 |
| 3 | 报警功能 | 高低温报警功能，报警温度值可以按需设定 |
| 4 | 温度显示 | 数字显示便于观察 |
| 5 | 制冷系统 | 采用优化的单级自复叠制冷系统设计，制冷速度快，耗电量低，制冷量大 |
| 6 | 噪声 | 静音设计，适合安静环境 |
| 7 | 安全性 | 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数 |

注：以上技术参数仅供参考，投标人应提供优于或等于以上技术参数的产品。

**二、项目的其他各项要求**

1. **售后要求：**

1.及时响应；

2.技术培训：到货后，安装设备时给予技术培训；质保期内根据需要提供技术培训或维护升级；

3.免费维保期不低于一年（原厂质保），质保期内免费提供维修及维护。

**（二）项目其他要求：（对照其他要求提供偏离表）**

**1、项目质量要求：**

1.1、供应商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与招标响应文件所述相符。提供授权书。

1.2、招标响应文件所限的型号不作变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动，且须征得国有资产管理处的认可**并进行合同变更**。

1.3、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期前三个月内发生的产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

1.4、供应商应派有资格、有经验的人员及时对安装的全过程进行监督、指导，保证安装质量为优良等级。

1.5、供应商所提供的产品必须完全符合国家相关标准的要求。

**2、验收、交付使用的要求：**

2.1、在整体项目部署工作完成后，成交供应商应及时告知采购人，采购人于项目运行两周后组织正式验收。验收须严格按照有关规范要求标准执行。

2.2、交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供两份产品使用说明书。

2.3、成交供应商应对采购人的有关使用人员进行操作的培训及常规故障排除的实际指导。指导的语言为汉语。

**3、维修保修的要求：**

3.1、为了维修服务工作方便，成交供应商必须设有能在短时间内及时响应报修信息的维修站。

3.2、质保期内一切费用由成交供应商承担。

3.3、质保期内，一旦发生问题，成交供应商必须在招标响应文件承诺的时间内到达现场并及时处理。

3.4、质保期内，如因产品质量、安装问题致使待修时间超过投标时承诺的时间，成交供应商应负责赔偿。

**合同主要条款（参考）**

**1、产品名称、产地、规格型号、数量、金额等**

**2、质量要求和技术标准**

成交供应商应严格按照国家、行业标准及厂家承诺的有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证是原厂生产、全新、未使用的。到货产品的生产日期不能超出本合同签订日期之前一年。超过该期限甲方有权要求退货。

**3、交货时间、地点、方式**

（1）交货期：**合同在合同签订后个自然日内，且以最后一批货物到达指定地点为准。逾期按违约处理。（如有特殊情况需及时与采购人联系）**

（2）交货地点：徐州医科大学附属第三医院指定地点。

（3）交货方式：现场交接。

**4、运输方式及费用的承担**

（1）运输方式：按约定办理。

（2）运输费用：运输及到货前的所有费用均由成交供应商承担。

**5、合理损耗及计算方法**

交货前产生的所有损耗均由成交供应商承担

**6、包装标准、包装物的回收**

（1）货到时外包装完好，不得损坏。

（2) 进口货物包装物的回收由成交供应商负责。

**7 、验收标准、方法及提出异议期限**

（1）验收标准及方法：成交供应商将货物运达指定地点后，应提供产品使用说明书、合格证、检测报告、国家3C认证、质量证明书、商检报告（强制检查产品）等相关资料，并及时安排工程师到现场安装调试。在整体项目部署工作完成后，成交供应商应及时告知采购人，采购人于项目运行两周后组织正式验收。

（2）提出异议期限：采购人在正式验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在七日内向成交供应商提出书面异议。成交供应商在接到书面异议后，应在七日内予以书面答复，否则视为违约。

**8、随机备品、配件工具数量及供应方法**

**9、结算方式（合同以人民币进行结算）**

（1）中标方提供普通发票并持合同进行结算；

（2）特殊情况另行约定。

**10、现场及售后服务**

（1）售后服务按国家、行业有关规定及招招标响应文件执行。

（2）其它约定。

**11、索赔**

（1）索赔：成交供应商所供产品在质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷等而造成的质量问题，成交供应商在接到采购人通知7日内（以电子邮件、传真日期为准）给予答复，如果成交供应商对采购人提出的索赔负有责任，成交供应商应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，成交供应商应承担由此发生的一切损失和费用。

**12、违约责任**

乙方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、热 带风暴和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故）：

（1）甲方有权终止合同；

（2）在甲方同意继续执行合同的前提下，乙方每天应按合同款的0.1%向甲方支付延期违约金，最高限额为合同款的20%；

（3）若造成相关的损失，则由乙方负责解决并承担有关费用。

**13、解决合同纠纷的方式:**

（1）凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商达不到一致意见，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。相关费用由败诉方支付。

（2）在审理过程中，合同书中未提交审理的部分，双方应继续执行。

**14、合同生效及其它**

（1）合同经供需双方代表签订并加盖单位公章（或合同专用章）后，即行生效。

（2）合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照经济合同法等有关规定办理。

（3）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

（4）合同一式肆份，中标方执壹份，采购人执叁份。

（5）本合同未尽事宜详见招标文件、招标响应文件和开标会议上的承诺，招标文件、招标响应文件和开标会议上的承诺作为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**15、其他约定：**

甲方乙方

单位名称（公章）：徐州医科大学附属第三医院单位名称（公章）：

单位地址：徐州市云龙区复兴南路388号单位地址：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

**招标文件的格式**

**招标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**

**日期：**

**（对以下招标响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）**

**一、投标函**

徐州医科大学附属第三医院（采购人）：

供应商全称授权供应商代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的项目名称与采购编号采购的有关活动，并对此项目以总价元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方完全接受招标文件要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行招标文件对成交供应商的要求和应承担的责任及义务。

3、我方已详细地阅读了招标文件的全部内容，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标文件所要求的购买（制造）及技术服务，投标各项总报价为：

人民币（大写）：元(￥ )。

5、我方按要求提交的招标响应文件为：壹份正本，伍份副本。

6、我方同意提供采购人可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标。

7、在投标前，我方递交金额为人民币元的投标保证金。如果我方在本招标响应文件有效期内无任何正当理由的撤回招标响应文件，或在接到中标通知书后的天内未能或拒绝签订合同，采购人将没收投标保证金，另选成交供应商。因撤回投标而对采购人造成的一切损失由我方承担。

8、如我方中标,我方将根据规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在合同规定的时间内完成项目，交付采购人使用、验收。

9、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵单位采购活动：

10.1 提供虚假材料谋取中标的；

10.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

10.3 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

10.4 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

10.5 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商采购的；

10.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商地址：邮政编码：

电话：传真：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或供应商代表：（姓名、职务）（签章）

日期：年月日

### 二、法定代表人授权委托书

徐州医科大学附属第三医院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：，项目编号：），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年月日

附：

法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商代表身份证复印件（正反面）

1. **项目授权委托书**
2. **资格证明文件**

对照招标文件采购人须知的第3款内容提供实质性响应的证明材料

**五、供应商业绩一览表**

徐州医科大学附属第三医院：

根据已获取的（项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的同类项目业绩汇总如下。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **使用单位** | **合同签订日期** | **联系人** | **联系人电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

年月日

**六、投标报价（交货）一览表**

供应商名称（盖章）：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号、规格  （软件版本号） | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计：元人民币  （元人民币） | | | | | | | | | |

注：**1、本表可根据实际自行扩展。**

**2、要求“报价总计”分别用大小写。**

**3、投标价格根据招标文件要求应包含交付使用前的所有费用。**

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日

**七、技术参数响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数  对应的序号 | 采购技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况  （正/负偏离） | 相关说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照采购技术参数顺序填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：日期：年月日

**八、其他要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 其他要求  对应的序号 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况  （正/负偏离） | 相关说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照招标文件商务要求顺序填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表签字：日期：年月日

**九、售后服务承诺书**

徐州医科大学附属第三医院：

我方若能中标，对项目软硬件质量保证、供货部署时间、技术培训、质保期、响应时间等作如下承诺：

一、

二、

三、

四、

五、

（售后服务是否有当地服务机构和人员以及设备。如有，提供相关营业执照税务登记证企业组织机构代码证和工具图片等证据。如无，提供最近地区的服务机构并给出售后服务的详细承诺。）

……

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日

**十、其他说明、证书、承诺等**

徐州医科大学附属第三医院：

1、

2、

3、

......

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：年月日